Утверждаю:

Заместитель главного инженера начальник Управления по 

эксплуатации ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»   

_______________________ Л.В. Ларионов

 « 28 » 08  2018 г.
Техническое задание на поставку 

1. Предмет закупки:  Поставка БКМ.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции (в соответствии с таблицей)

Заказчик намерен приобрести следующее транспортное средство:

	1
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	4
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	№ п/п
	Наименование
	Страна

Изготов.
	Ед.

изм
	Кол-во
	Место поставки грузополучатель

	1
	КАМАЗ-43118-3027-50 с КМУ Soosan SCS866LS Top с буровым оборудованием 
или эквивалент
	Россия

	шт
	1
	Грузополучатель: 173001, Великий

Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д3

Место поставки:

173015, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61А


3. Сроки поставки продукции: апрель-май 2019 года (в течение 20 календарных дней с даты подписания договора).
4. Технические требования к поставляемой продукции;
Базовый автомобиль – КАМАЗ 43118-3027-50 или эквивалент
Колёсная формула- 6х6
Ошиновка – односкатная.

Грузоподъемность шасси , не менее 12,72 т.

Размер шин-425/85 R21.

Объём топливного бака, не менее-500л.

Габаритные размеры кузова (по бортам) мм.,

ДхШхВ- 6245х2550х750 

КМУ с буровым оборудованием оснащен масляным радиатором и имеет двухконтурную независимую гидравлическую систему для кранового и бурового оборудования.

Диаметр бура мм. – 400
Укомплектование дополнительным буром 350 мм.

Глубина бурения рабочая не менее – 3 м.

Глубина бурения технически возможная не менее 4,3 м.

Тип привода бура- гидравлический.

Гидровращатель Digga PD-7 или аналог.

Крутящий момент гидровращателя не менее 6050Нм.

Максимальный радиус бурения не менее  7,5 м.

Минимальный радиус бурения не более 4,5 м.

Грузовой момент кму – 17,5 тм.

Высота подъема, не менее 21,8 м.

Тип стрелы – 6 гранная

Количество секций – 6 .

Аутригеры- передние и задние сверхширокие гидравлические.

Максимальный вылет аутригеров 6 м.

Грузоподъемность КМУ:

 на расстоянии 4.5 м. не менее 4 тонн.

На расстоянии 13,6 м. не менее 0,95 тонн

Цифровой тахограф.

Год выпуска не ранее - 2018

Видеорегистратор с картой памяти на 32 GB;
Автотранспорт должен пройти предпродажную подготовку.
Цвет – Белый, либо Синий (нанесение корпоративной символики в соответствии с регламентом управления фирменным стилем ПАО «МРСК Северо-Запада». Ссылка на официальном сайте Общества: http://www.mrsksevzap.ru/aboutsymbolics)
Продукция должна соответствовать  маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания на поставку автомобиля для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»;

4.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной;

4.3. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам и          техническим условиям производителя товара и требованиям Заказчика) согласно п.4     Технического задания;

4.4. Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя)  и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия; сертификатами одобрения транспортного средства
4.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно            гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1(одного) года   и начинает  действовать  с  даты подписания Сторонами товарной накладной на  продукцию;
4.6. В течение Гарантийного срока на продукцию, но не менее 1 (одного) года, Поставщик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) продукции. В случае выхода продукции из строя в течение Гарантийного срока, поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправной (негодной к применению) продукции.

4.7. Поставка комплекта расходных материалов и запасных частей осуществляется Поставщиком одновременно с доставкой основной продукции.

4.8. При заполнении ПТС указывать:

4.8.1. В строке «Наименование собственника» указывать – филиал ПАО «МРСК Северо-       Запада» «Новгородэнерго»;

4.8.2. В строке "Адрес" указывать - юридический адрес филиала 173001,Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3.
5.  Порядок оплаты поставляемой продукции: 
Оплата осуществляется Покупателем в соответствии с закупочной документацией
;

- В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственной продукции, стоимость дополнительного оборудования, погрузки, доставки,  разгрузки  продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной  очистки,  сертификации, НДС и иных налогов и сборов.
6.  Необходимые требования к Поставщикам
6.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

6.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

6.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.
7.  Критерий оценки предложений участников процедуры закупки
7.1. Основными критериями при ранжировании по степени предпочтительности  предложений в рамках оценки предложений будут являться:

- соответствие продукции техническому заданию;

- цена коммерческого предложения;

- условия оплаты;

- опыт и деловая репутация;

- гарантийные обязательства;

- наличие сертификатов соответствия на поставляемую продукцию.

Главный специалист СМиТ                                                           А.С. Анисимов
